附件1

2026年第二季度和上半年建筑起重机械

检测不合格情况汇总表

	序号
	检测单位
	第二季度不合格数
	上半年

不合格数
	上半年

不合格率

	1
	厦门宏杬建筑机械设备安全检测有限公司
	9
	14
	4.13%

	2
	厦门远森工程检测有限公司
	5
	8
	2.05%

	3
	厦门市立助建筑设备检测有限公司
	1
	6
	2.69%

	4
	顺达安科技集团有限公司
	0
	5
	2.55%

	汇总
	/
	15
	33
	2.87%


附件2
2026年第二季度建筑起重机械检查问题清单

	序号
	类型
	涉及项目
	责任单位
	存在问题
	整改情况

	（一）安全管理问题

	1
	安拆作业重要节点核查不规范
	2025P04地块主体和室外工程项目
	施工单位
	中建三局集团有限公司
	塔机闽FB-T202500295于2026年5月13日进行附着及加节，其安拆作业重要节点核查表无二次顶升配平内容，未写明标准节与下回转支座（或过渡节）拆除和安装具体销轴的情况，重要节点核查不到位。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	惠安建设监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建省恒嘉工程机械设备有限公司
	
	

	
	
	厦门新能安锂离子电池生产基地项目（二期）二阶段—电芯成品仓三项目
	施工单位
	福建星鼎建设有限公司
	塔机闽DO-T202500376于2026年4月30日进行首次安装作业，其安装作业重要节点核查表无顶升加节节点核查内容。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中成建充集团有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	
	
	厦门市海沧区2025HP01地块及配套工程主体工程
	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	塔机闽DO-T202501212在6月5日进行附着安装和顶升加节，其安拆作业重要节点核查表未明确标准节与下回转支座销轴拆卸及其安装步骤。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建省京闽工程顾问有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门宝航机械有限公司
	
	

	2
	人员配备不足
	厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-寨阳车辆 基地房屋结构
	施工单位
	中铁五局集团有限公司
	现场安装的建筑起重设备已超过10台，仅配一名机械员，机械员配备数量不足。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中咨工程管理咨询有限公司
	
	

	
	
	厦门国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地）主体工程项目
	施工单位
	善建华西建设发展有限公司
	项目部未按规定配备C1机械类专职安全员。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建互华土木工程管理有限公司
	
	

	3
	进场核验不到位
	厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设项目地下室及上部工程
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司（联合体成员：上海建工五建集团有限公司）
	施工升降机闽DO-S202501398自由端处有4节标准节斜撑杆端部焊接在主弦杆上，与其余标准节斜撑杆端部焊接在水平腹杆上型式不一致。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	福建宇宏工程项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鑫长海机械设备有限公司
	
	

	4
	沿街塔机安全措施不落实
	厦门城市职业学院幼儿园
	施工单位
	福建省伟绩建设有限公司
	塔机闽DO-T202502351沿街布设，未明确保障公共安全的荷载控制措施，且验收时荷载未复核。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门长实建设有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门浦合机械有限公司
	
	

	
	
	厦门国际商务核心区A1地块一期（10#楼及广场用地）主体工程项目
	施工单位
	善建华西建设发展有限公司
	塔吊（闽DO-T202500837）：沿街塔吊未按要求落实全年限高措施（最上一道附着以上悬高14.5节，共计47.5米）。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建互华土木工程管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门威格斯机械设备有限公司
	
	

	5
	吊装管控不到位
	松泰总部大楼主体总承包工程
	施工单位
	厦门中联永亨建设集团有限公司
	塔式起重机 闽D0-T202600153 现场存在箍筋雨伞状吊装现象，未采用专用吊具吊装。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门象屿工程咨询管理有限公司
	
	

	
	
	厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-寨阳车辆 基地房屋结构
	施工单位
	中铁五局集团有限公司
	现场不同规格材料存在混装，小于1.2m的材料未按规定使用专用吊具，吊装安全措施未落实。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中咨工程管理咨询有限公司
	
	

	（二）实体安全问题

	1
	安全装置问题
	厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-滨海停车场
	施工单位
	中铁十一局集团有限公司
	塔式起重机闽DO-T202500799起升卷筒钢丝绳防脱装置表面与卷筒侧板边缘间的间隙实测为17mm，超过钢丝绳直径13mm的20%。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中铁华铁工程设计集团有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门小新实业有限公司
	
	

	
	
	厦金大桥快速公交BRT（前埔枢纽-环岛路段）工程
	施工单位
	中交一公局厦门工程有限公司（联合体成员：中交一公局集团有限公司）
	塔机闽AH-T202500145力矩限制器荷载试验，吊重2.94t，行走至35m处时，110%力矩报警灯亮，报警声失效；起重量限制器90%报警灯亮，高速挡仍动作，未限重。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建互华土木工程管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建华南设备租赁有限公司
	
	

	2
	附着装置问题
	厦门市湖里区2024P05地块及配套工程（DO7子地块）
	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	塔式起重机闽DO-T202501869第一道左内附着杆的调节丝杆紧固螺母有一处未紧固；第一道附着杆的主肢槽钢与连接端板处缺少加劲板。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	华盛光正项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门宝航机械有限公司
	
	

	
	
	厦门市消防救援支队特勤一中队重建暨消防救援指挥中心改造项目
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司（联合体成员：上海建工集团股份有限公司）
	塔式起重机（闽DO-T202500038)第二道附着预埋支座与圆形混凝土柱连接不合理，存在未贴合、浇筑不密实、预埋件外露现象。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门海投建设咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	中环建（厦门）建设集团股份有限公司
	
	

	
	
	轨道海沧中心TOD项目（H2024P02地块）
	施工单位
	永富建工集团有限公司
	塔机闽DO-T202500908第三道附着框外侧左角锲块与标准节接触面未贴合。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	监理单位
	厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门三联达建设机械有限公司
	
	

	3
	结构构造和焊接质量问题
	同翔高新城产业公共服务配套建设项目-同翔高新城中心医院(一期)
	施工单位
	中交一公局厦门工程有限公司
	塔式起重机（闽DO-T202500374)基础节主肢踏步背侧加劲板厚度小于标准节主肢加劲板的厚度;基础节加劲板厚度11mm；标准节加劲板厚度16mm。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	华盛光正项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门江汉建筑工程设备有限公司
	
	

	
	
	厦门市食药检院扩建暨医疗器械检测中心建设项目地下室及上部工程
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司（联合体成员：上海建工五建集团有限公司）
	施工升降机闽DO-S202501398导轨架标准节水平腹杆和斜撑杆存在个别焊缝未熔合、漏焊等缺陷。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福建宇宏工程项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鑫长海机械设备有限公司
	
	

	
	
	厦门市消防救援支队特勤一中队重建暨消防救援指挥中心改造项目
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司（联合体成员：上海建工集团股份有限公司）
	施工升降机（闽DO-S202501153)第4层、5层、10层、13层和悬高往上第2节的右侧，第6层、7层的左侧标准节斜腹杆焊缝存在焊瘤、不平滑等缺陷。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门海投建设咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门立乾机械设备有限公司
	
	

	
	
	厦门海峡成功大厦项目
	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	塔式起重机（闽DO-T00867)：第二道与第三道附着单拉杆预埋板底座加劲板与柱子焊缝未满焊。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门协诚工程管理咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门浦合机械有限公司
	
	

	
	
	厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-洪塘头停车场
	施工单位
	中铁四局集团有限公司
	塔式起重机（闽AD-T01095)附着以上第四节标准节加劲板厚度为实测12.61mm，与其他标准节厚度16mm不一致。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	4
	防风措施问题
	厦门软件园三期G36地块
	施工单位
	厦门特建投建工集团有限公司
	塔机闽DO-T202600152无附着的塔身标准节悬挂较多标牌，防风措施未落实。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	华盛光正项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门浦合机械有限公司
	
	

	
	
	厦门新能安锂离子电池生产基地项目(二期)二阶段
	施工单位
	福建星鼎建设有限公司
	塔机闽DO-T202502345无附着的塔身结构两侧悬挂广告牌，防风措施未落实。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	中成建充集团有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	
	
	2025P04地块
	施工单位
	中建三局集团有限公司
	塔式起重机闽FB-T202500242第三道临时伸缩式附着杆，有效搭接长度实测为260mm，小于标准要求的750mm。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	惠安建设监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福建省恒嘉工程机械设备有限公司
	
	

	
	
	马銮湾智慧科技产业园集美起步区A6地块
	施工单位
	福建建工集团厦门有限责任公司（联合体成员：福建建工集团有限责任公司）
	塔式起重机（闽DO-T00505)伸缩式附着杆有效搭接长度实测为300mm，小于规范750mm要求。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	福州成建工程监理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门市鸿金达机械设备有限公司
	
	

	
	
	五矿大厦重建工程
	施工单位
	福建天映建设工程有限公司
	塔式起重机闽DO-T202500022为片装式塔机，未采用抱式的内撑结构。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门协诚工程管理咨询有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鑫中正机械设备有限公司
	
	

	
	
	厦门市湖里区2024P05地块及配套工程（DO7子地块）
	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	塔式起重机闽DO-T202501869为片装式塔机,第一道附着框未采用抱式结构，且未采取动态监控措施。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	华盛光正项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门宝航机械有限公司
	
	

	5
	基础回顶支撑问题
	市公安局档案用房、莲前交警中队及车驾管岛内办证公共服务窗口业务用房项目
	施工单位
	中建三局（福建）投资建设有限公司（联合体成员：中建三局集团有限公司）
	施工升降机闽DO-S202500527基础回顶盘扣式支撑架部分竖向斜撑杆漏设。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	建发合诚工程咨询股份有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门威格斯机械设备有限公司
	
	

	
	
	厦门湖里2025P07地块
	施工单位
	中建海峡（厦门）建设发展有限公司
	施工升降机闽DO-S202501973基础回顶盘扣式钢管架个别水平横杆被拆除，部分斜撑杆漏设未成格构体系。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门住总建设有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门欣伟强机械设备有限公司
	
	

	6
	安全距离问题
	厦门海洋职业技术学院翔安校区一二期扩建工程
	施工单位
	中建三局（福建）投资建设有限公司（联合体成员：中建三局集团有限公司）
	塔机闽AA-T202500435塔身标准节与顶板洞口钢筋安全距离实测20mm小于规范100mm的要求。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	华盛光正项目管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	福州国兴工程设备租赁有限公司
	
	

	
	
	两岸金融中心片区高林南公交场站
	施工单位
	厦门珑禹生态建设有限公司
	塔式起重机闽DO-T202502340平衡臂配重底部与建筑外架立杆垂直距离仅0.83m，小于规范2m的要求。
	已督促整改完毕。

	
	
	
	监理单位
	厦门象屿工程咨询管理有限公司
	
	

	
	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	


附件3
2026年上半年建筑起重机械日常检测问题分析表

	塔机（13台次）

	不合格项
	分类
	数量（台次）
	占比

	基础
	
	1
	2.86%

	结构
	主要结构件
	7
	77.14%

	
	紧固连接件
	2
	

	
	附着
	8
	

	
	自由端高度
	1
	

	
	主要零部件和机构
	7
	

	
	垂直度
	2
	

	安全装置
	荷载安全装置
	0
	2.86%

	
	其他安全装置
	1
	

	作业环境
	2
	5.71%

	电气系统
	4
	11.43%

	总数
	35

	施工升降机（20台次）

	不合格项
	分类
	数量（台次）
	占比

	基础
	基础承台
	6
	23.26%

	
	回顶
	4
	

	结构
	主要结构件
	4
	20.93%

	
	紧固连接件
	1
	

	
	附着
	2
	

	
	主要零部件和机构
	0
	

	
	垂直度
	2
	

	安全装置
	荷载安全装置
	1
	4.65%

	
	其他安全装置
	1
	

	作业环境
	14
	32.56%

	电气系统
	8
	18.60%

	总数
	43


注：问题发生率是指发生该问题的设备台数占监督检测同类设备总台数的比率；问题分布占比是指该类问题数量与全部问题数量比值。

附件4
2026年第二季度监督检查记录批评类监管行为

或约谈情况汇总表

	序号
	工程名称
	责任主体
	存在问题
	处理情况

	1
	厦门市消防救援支队特勤一中队重建暨消防救援指挥中心改造项目
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司/上海建工集团股份有限公司（联合体）
	1#施工升降机（闽DO-S202501153)左、右笼现场载重2.3t，已超过额定载重量的110%，吊笼均可正常向上运行，且显示荷载仅为0.75t，超载保护装置失效不起作用。
监理单位未责令整改。
	1.发出《监督检查整改单》，责令改正。   

2.分别记施工、监理单位、建机一体化企业批评类监管行为P6、P6、P5档次各一次，约谈企业负责人。

	
	
	监理单位
	厦门海投建设咨询有限公司
	
	

	
	
	建机一体化企业
	厦门立乾机械设备有限公司
	
	

	2
	嘉庚创新实验室智慧储能大型科研基础设施
	施工单位
	厦门上建建设集团有限公司/上海建工集团股份有限公司（联合体）
	2#施工升降机闽DO-S202600298左吊笼载重2.305t，已超额定载重量的110％，吊笼仍可正常向上运行，超载保护失效不起作用。
监理单位未责令整改。
	1.发出《监督检查整改单》，责令改正。   

2.分别记施工、监理单位、建机一体化企业批评类监管行为P6、P6、P5档次各一次，约谈企业负责人。

	
	
	监理单位
	天和国咨控股集团有限公司
	
	

	
	
	建机一体化企业
	康柏集团（厦门）建设机械有限公司
	
	

	3
	厦门市轨道交通6号线一期工程-厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程-洪塘头停车场
	施工单位
	中铁四局集团有限公司
	塔式起重机（闽AD-T01095)附着以上第四节标准节加劲板厚度为实测12.61mm，与其他标准节厚度16mm不一致。
	1.发出《监督检查整改单》，责令改正。

	
	
	监理单位
	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司
	
	2.约谈企业负责人。

	
	
	建机一体化企业
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	4
	五矿大厦重建工程主体工程
	施工单位
	福建天映建设有限公司
	塔机闽D-T202500022安装节点核查表的顶升加节节点核查内容不明确。
	1. 发出《监督检查整改单》，责令改正。

2. 约谈企业负责人。

	
	
	监理单位
	厦门协诚工程管理咨询有限公司
	
	

	
	
	建机一体化企业
	厦门鑫中正机械设备有限公司
	
	

	5
	厦门新能安锂离子电池生产基地项目（二期）二阶段—电芯成品仓三
	施工单位
	福建星鼎建设有限公司
	1.塔机闽DO-T202500376于2026年4月30日的进行首次安装作业，其安装方案无辅助机械起重吊装的内容。
2. 塔机闽DO-T202500376于2026年4月30日的进行首次安装作业，其安装作业重要节点核查表无顶升加节节点核查内容。
3. 塔机闽DO-T202500376于2026年4月30日的进行首次安装作业，其安装方案中顶升加节无力矩配平、拆卸和安装标准节与回转下支座（或过渡节）等内容，顶升加节工艺流程不完善。
	1. 发出《监督检查整改单》，责令改正。

2. 约谈企业负责人。

	
	
	监理单位
	中成建充集团有限公司
	
	

	
	
	建机一体化企业
	厦门鹭翔福建设有限公司
	
	

	6
	厦门新机场项目-山东航空基地综合保障工程
	施工单位
	北京建工集团（厦门）建设有限公司,北京建工集团有限责任公司
	1.塔机闽DO-T202501424于2026年5月5日至2026年5月6日进行整机拆卸，其拆卸方案无辅助机械起重吊装安全的内容和基本架设高度拆卸内容，且顶升降节工艺流程缺失，无力矩配平、拆卸标准节与回转下支座（或过渡节）等内容。
2. 塔机闽DO-T202501424于2026年5月5日至2026年5月6日进行整机拆卸，现场先顶升降节，再用辅助起重机械进行整体拆除，其拆卸作业重要节点核查表中查无无顶升降节内容。
	1.发出《监督检查整改单》，责令改正。

2.约谈企业负责人。

	
	
	监理单位
	江西务实建设管理有限公司 
	
	

	
	
	建机一体化企业
	厦门江汉建筑工程设备有限公司
	
	


附件5
2026年第三季度差异化监管对象汇总表
	类别
	单位
	原因
	期限

	建机一体化企业
	安塔(福建)机械设备实业有限公司
	企业上一年度建筑起重机械检测不合格数量超过5台，降序排名前5，且不合格率超过上一年度平均不合格率一倍以上的
	2026全年

	
	福建开辉机械工程有限公司
	
	

	施工企业
	福建中青旷博建设有限公司
	
	

	建机一体化企业
	厦门安苏机械设备有限公司
	2026年第二季度末省住建厅企业评价得分低于70分
	2026年三季度

	
	厦门市君鸿建筑机械有限公司
	
	

	
	
	
	

	
	厦门立乾机械设备有限公司
	企业上季度建筑起重机械监督检测被判定为不合格
	

	
	康柏集团（厦门）建设机械有限公司
	
	

	施工企业
	厦门上建建设集团有限公司
	
	

	
	上海建工集团股份有限公司
	
	

	项目
	厦门市消防救援支队特勤一中队重建暨消防救援指挥中心改造项目
	2026年第二季度末项目被记录批评类监管行为
	

	
	嘉庚创新实验室智慧储能大型科研基础设施
	
	




